Съобщение за предложение за изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ VIII-598 и УПИ X-601, кв.1015, ИПЗ на град Русе, план за застрояване на новообразуван УПИ X-1396, кв.1015 с параметри за предимно-производствена устрйствена зона и създаване на устройствена основа за изграждане на пълначна станция за технически газове, с местоположение: УПИ X-1396, кв.1015 по плана на град Русе
СЪОБЩЕНИЕ 
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „Лео газ“ ЕООД предложение за изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ VIII-598 и УПИ X-601, кв.1015, ИПЗ на град Русе, план за застрояване на новообразуван УПИ X-1396, кв.1015 с параметри за предимно-производствена устрйствена зона и създаване на устройствена основа за изграждане на пълначна станция за технически газове, с местоположение: УПИ X-1396, кв.1015 по плана на град Русе,  попада в обхвата на т. 9.1. „Подробни устройствени планове, в т.ч.: планове за застрояване” от Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Наредбата за ЕО, приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004г. изм. и доп. ДВ, бр.3/2018г.) и във връзка с разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от същата Наредба, подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от екологична оценка.
Инвестиционното предложение за изграждане на новопроектирана пълначна станция за технически газове в УПИ X-1396, кв.1015, ИПЗ на град Русе, предвиждащо дистрибуция и съхранение на технически газове – кислород, аргон, азот, въглероден диоксид и техни смеси в резервоарен парк, състоящ се от:

•
Резервоари за съхранение на кислород – 3бр.;

•
АГУ – обем 1,6 куб.м, хоризонтален, с монтиран момпен агрегат – 2бр.;

•
Резервоар буферен, хоризонтален – обем 8куб.м – 1бр;

•
Резервоари за съхранение на азот – 2бр.;

•
АГУ – обем 1,6 куб.м, хоризонтален, с монтиран момпен агрегат – 1бр.;

•
Резервоар буферен, хоризонтален – обем 5куб.м – 1бр;

•
Резервоар за съхранение на аргон – 1бр.

•
АГУ – обем 1,6 куб.м, хоризонтален, с монтиран момпен агрегат – 1бр.;

•
Резервоар за съхранение на въглероден диоксид – 1бр.;

•
Резервоар термо изолиран, хоризонтален – обем 10куб.м – 1бр.,попада в обхвата на  т. 6, буква „в”- съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества от Приложение 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и във връзка с разпоредбите на чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Предвид спецификата на комплексния проект за инвестиционна инициатива, на основание чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда допускам извършването само на една от оценките по реда на Глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС.
Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони. 
Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 3681-5/26.09.2018 г. 
Копие на писмото е изпратено в Община Русе.
